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TBC-S5548GF-6TF-EI管理型交换机

▼产品概述

TBC-S5548GF-6TF-EI是TB自主开发的新一代万兆三层AI智能交换机产品，是为要求具备高性能、高端口密度、高上行速率且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。此交换机具备6个10G SFP+光纤接口，可用于连接带宽更高的上游设备。采用存储转发技术，结合动态内存分配，确保带宽有效的分配到每一个端口。

▼产品图片
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▼产品规格
	型号
	TBC-S5548GF-6TF-EI

	固定端口
	48个千兆SFP光口+6个万兆SFP+光口（兼容千兆）

	管理端口
	1个Console口

	复位键
	1个Reset键

	交换容量
	598Gbps

	包转发率
	252Mpps

	工作温度
	0~45°C

	存储温度
	-40~70°C

	工作湿度
	10%～90%无凝结

	存储湿度
	5%～95%无凝结

	外观尺寸
	440(L)×285(W)×45(H)mm

	整机重量
	<5Kg

	防雷等级
	6KV

	输入电压
	AC:100～240V/50～60Hz

	整机功耗
	<72W


▼功能特性
	转发模式 
	存储转发

	MAC地址
	静态配置和动态

MAC预览和清除

MAC地址老化时间可调

端口MAC地址数量限制

	MAC数量
	32K

	巨型帧
	12K 

	端口缓存
	16Mbit

	端口属性
	支持对出/入端口限速

支持802.3X流量控制

半双工模式的背压流量控制

未知单播、多播、多播和广播类型的风暴抑制

基于带宽调节和风暴过滤的风暴抑制

	端口聚合
	支持端口聚合

支持静态聚合

支持动态聚合（LACP）

支持源MAC负载

支持基于目的MAC负载

支持基于源和目的MAC负载

支持源IP负载

支持基于目的IP负载

支持基于源和目的IP负载

支持基于TCP/UDP端口号负载

	VLAN
	4K个VLAN 

基于端口的VLAN  

基于MAC的VLAN

基于协议的VLAN

基于IP子网的VLAN

Voice VLAN

802.1ad（QinQ）固定

	二层环网协议
	802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP

Port Fast, Uplink Fast, Backbone Fast

BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard

标准ERPS

ERPS单环单实例

ERPS单环多实例

支持多环ERPS

	IP路由（IPv4）
	inter vlan多个IP 

缺省路由

策略路由

等价路由

支持修改路由器优先级

静态路由

RIP v1/v2

OSPF

BGP

VRRP

主备切换

VRRP抢占、BFD和 Track 

支持多域/多域间的互通

明文/MD5加密 

路由COST设置 

区域间路由过滤

	IPv6
	IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP,IPv6-ICMP

IPv6静态路由

RIPng

IPv4/v6 dual stack protocol 

IPv6 PMTU 

MLD snooping 

DHCPv6 Server

DHCPv6 Snooping 

IPv6 ACL 

支持6-to-4 tunnel

	组播
	IGMP V1/2/3

IGMP V1/2/3 Snooping

IGMP Proxy

	DHCP
	DHCP Server

DHCP Relay

DHCP Snooping 

	镜像
	支持对入端口报文做端口镜像

支持对出端口报文做端口镜像

支持出入端口报文做端口镜像

支持多对1个目的端口的镜像

支持多对多个目的端口的镜像

支持1对多个目的端口的镜像

	ACL/QoS
	基于源MAC和目的MAC的访问列表

基于源IP和目的IP的访问列表

支持时间段的访问列表

源端口的ACL验证 

目的端口的ACL验证 

指定协议的ACL验证

支持802.1P(CoS)优先级标记 

支持DSCP优先级重新标记

支持802.1P/DSCP优先级映射

支持基于流的qos标记

支持基于DSCP/COS/Vlan/any的Qos

支持基于MAC/IP访问列表的Qos

支持修改COS/DSCP值

支持重定向

支持dop

支持限速

支持添加外层VLan

支持8个队列 

支持每个队列速率限制

支持SP、WRR、SP+WRR 等调度模式

	安全功能
	支持基于端口的802.1X本地认证

支持802.1X远端认证

支持基于端口的MAC地址过滤

基于MAC地址认证

支持Portal认证

支持Radius认证

环路检测（私有）

防二级环路

支持端口隔离 

单组端口隔离

多组端口隔离

IP源保护

端口安全

支持动态ARP检测

支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等

支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制

	节能
	IEEE 802.3az 

	管理和维护
	CLI: Console, Telnet, SSHv1/2

Web-GUI: HTTP, HTTPS

SNMPv1/v2/v3

SNMP Alarm/Inform/Traps

RMON

Support LLDP

NTP v1/2

系统日志(操作日志、报警日志)

Syslog日志

支持用户分级管理和密码保护

支持FTP/TFTP加载和升级

支持恢复到出厂模式




